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Temat ćwiczenia:
Zasilacz komputerowy — diagnostyka napięć
I. Wstęp teoretyczny
Własnymi słowami opisz zagadnienia potrzebne do wykonania zadania — bez przepisywania książek i Wikipedii. Podaj wykorzystane źródła.
	


Źródła:
	


II. Cel i zakres ćwiczenia
Cel podany w instrukcji: Ocena stanu zasilacza przez porównanie napięć +12 V, +5 V i +3,3 V zmierzonych programowo i przyrządami z tolerancją standardu ATX.
Napisz, jak rozumiesz cel, jakie wyniki przewidujesz i jak zamierzasz je osiągnąć.
	


III. Parametry komputera, narzędzia i oprogramowanie
	Parametr stanowiska
	Wartość

	Komputer (stacjonarny / laptop, model)
	

	Procesor
	

	Pamięć RAM
	

	Dysk(i)
	

	System operacyjny i wersja
	



	Narzędzie / program
	Wersja
	Do czego użyto

	HWiNFO (portable)
	
	

	Cinebench 2026
	
	

	FurMark 2
	
	

	OCCT (wersja darmowa)
	
	


IV. Wykonanie ćwiczenia
Opisz dokładnie, co zrobiłeś w każdym kroku, tak aby inna osoba mogła powtórzyć ćwiczenie. Dodaj zrzuty ekranu lub zdjęcia z podpisami.
Krok 1: Pomiar programowy bez obciążenia i pod obciążeniem
	


Krok 2: Pomiar testerem zasilaczy
	


Krok 3: Pomiar multimetrem
	


Krok 4: Opracowanie wyników
	


V. Wyniki
Uzupełnij tabele. Wykresy i zrzuty ekranu wklej pod tabelami.
Tabliczka znamionowa zasilacza
	Parametr
	Wartość

	Producent i model
	

	Moc znamionowa [W]
	

	Prąd na +12 V [A]
	

	Prąd na +5 V / +3,3 V [A]
	

	Moc łączna +5 V i +3,3 V [W]
	

	Certyfikat 80 PLUS
	


Napięcia i odchyłki
	Źródło pomiaru
	+12 V [V]
	odchyłka [%]
	+5 V [V]
	odchyłka [%]
	+3,3 V [V]
	odchyłka [%]

	HWiNFO — spoczynek
	
	
	
	
	
	

	HWiNFO — obciążenie (min.)
	
	
	
	
	
	

	UEFI
	
	
	
	
	
	

	Tester zasilaczy
	
	
	
	
	
	

	Multimetr
	
	
	
	
	
	


Dodatkowe pomiary
	Pomiar
	Wartość

	Tester: −12 V / +5VSB [V]
	

	Tester: czas PG [ms]
	

	Watomierz: spoczynek [W]
	

	Watomierz: obciążenie [W]
	


VI. Analiza wyników
To najważniejsza część sprawozdania: zinterpretuj wyniki, porównaj z danymi producenta lub literaturą, wyjaśnij odstępstwa.
Wklej zdjęcie wyświetlacza testera zasilaczy.
	


Czy wszystkie napięcia mieszczą się w tolerancji ±5%? O ile spadło napięcie +12 V pod obciążeniem?
	


Które źródło pomiaru uznajesz za najbardziej wiarygodne i dlaczego?
	


Jaki procent mocy znamionowej zasilacza wykorzystuje komputer pod obciążeniem (na podstawie watomierza, jeśli był)? Pamiętaj, że watomierz pokazuje moc pobraną z sieci — większą od oddanej o straty w zasilaczu.
	


VII. Odpowiedzi na pytania kontrolne
1. Dlaczego napięcia odczytane w HWiNFO mogą różnić się od zmierzonych multimetrem?
	


2. Co oznacza sygnał Power Good i co się dzieje, gdy zasilacz go nie wystawia?
	


3. Dlaczego napięcie +12 V jest najważniejsze we współczesnych komputerach?
	


4. Jakie objawy u użytkownika może dawać zasilacz, którego napięcie +12 V spada pod obciążeniem poza tolerancję?
	


VIII. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
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