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	Imię i nazwisko
	Klasa
	Data
	Nr stanowiska
	Ocena

	
	
	
	
	


Temat ćwiczenia:
Chłodzenie procesora i pasta termoprzewodząca
I. Wstęp teoretyczny
Własnymi słowami opisz zagadnienia potrzebne do wykonania zadania — bez przepisywania książek i Wikipedii. Podaj wykorzystane źródła.
	


Źródła:
	


II. Cel i zakres ćwiczenia
Cel podany w instrukcji: Zbadanie, jak stan pasty termoprzewodzącej i praca wentylatora wpływają na temperaturę procesora pod obciążeniem, oraz nauczenie się prawidłowej wymiany pasty.
Napisz, jak rozumiesz cel, jakie wyniki przewidujesz i jak zamierzasz je osiągnąć.
	


III. Parametry komputera, narzędzia i oprogramowanie
	Parametr stanowiska
	Wartość

	Komputer (stacjonarny / laptop, model)
	

	Procesor
	

	Pamięć RAM
	

	Dysk(i)
	

	System operacyjny i wersja
	



	Narzędzie / program
	Wersja
	Do czego użyto

	HWiNFO (portable)
	
	

	Cinebench 2026 lub OCCT
	
	

	Arkusz kalkulacyjny (Excel lub LibreOffice Calc)
	
	


IV. Wykonanie ćwiczenia
Opisz dokładnie, co zrobiłeś w każdym kroku, tak aby inna osoba mogła powtórzyć ćwiczenie. Dodaj zrzuty ekranu lub zdjęcia z podpisami.
Krok 1: Pomiar A — stan wyjściowy
	


Krok 2: Pomiar B — nowa pasta
	


Krok 3: Pomiar C — odłączony wentylator (krótki)
	


Krok 4: Opracowanie wyników
	


V. Wyniki
Uzupełnij tabele. Wykresy i zrzuty ekranu wklej pod tabelami.
Dane procesora
	Parametr
	Wartość

	Model procesora
	

	Liczba rdzeni / wątków
	

	TDP / PBP [W]
	

	Tjmax [°C] i źródło
	

	Typ chłodzenia (model, jeśli znany)
	


Pomiary A i B (co minutę)
	Minuta
	A: temp. [°C]
	A: taktowanie [MHz]
	B: temp. [°C]
	B: taktowanie [MHz]

	0
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


Pomiar C (co 30 s, maks. 3 min lub 90°C)
	Czas [s]
	Temp. [°C]
	Taktowanie [MHz]
	Thermal Throttling (tak/nie)

	0
	
	
	

	30
	
	
	

	60
	
	
	

	90
	
	
	

	120
	
	
	

	150
	
	
	

	180
	
	
	


VI. Analiza wyników
To najważniejsza część sprawozdania: zinterpretuj wyniki, porównaj z danymi producenta lub literaturą, wyjaśnij odstępstwa.
Wklej wykres temperatur (serie A, B, C).
	


Wklej zdjęcia: stara pasta na procesorze i radiatorze, nowa pasta przed założeniem radiatora.
	


Jak zmieniła się temperatura po wymianie pasty? Podaj różnicę średnich z minut 5–10 i wyjaśnij wynik.
	


Co stało się z taktowaniem procesora w pomiarze C i dlaczego?
	


VII. Odpowiedzi na pytania kontrolne
1. Do czego służy pasta termoprzewodząca, skoro radiator dotyka procesora bezpośrednio?
	


2. Dlaczego zbyt gruba warstwa pasty pogarsza chłodzenie?
	


3. Co to jest Tjmax i co robi procesor, gdy zbliża się do tej temperatury?
	


4. Jakie objawy u użytkownika może dawać zaschnięta pasta lub zakurzony radiator?
	


VIII. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
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