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Temat ćwiczenia:
RAID w Linuksie — mdadm
I. Wstęp teoretyczny
Własnymi słowami opisz zagadnienia potrzebne do wykonania zadania — bez przepisywania książek i Wikipedii. Podaj wykorzystane źródła.
	


Źródła:
	


II. Cel i zakres ćwiczenia
Cel podany w instrukcji: Zbudowanie programowej macierzy RAID1 w Linuksie narzędziem mdadm, utrwalenie jej konfiguracji oraz przećwiczenie awarii dysku i odbudowy macierzy.
Napisz, jak rozumiesz cel, jakie wyniki przewidujesz i jak zamierzasz je osiągnąć.
	


III. Parametry komputera, narzędzia i oprogramowanie
	Parametr stanowiska
	Wartość

	Komputer (stacjonarny / laptop, model)
	

	Procesor
	

	Pamięć RAM
	

	Dysk(i)
	

	System operacyjny i wersja
	



	Narzędzie / program
	Wersja
	Do czego użyto

	Oracle VirtualBox 7
	
	

	Ubuntu Server (aktualne wydanie LTS)
	
	


IV. Wykonanie ćwiczenia
Opisz dokładnie, co zrobiłeś w każdym kroku, tak aby inna osoba mogła powtórzyć ćwiczenie. Dodaj zrzuty ekranu lub zdjęcia z podpisami.
Krok 1: Dyski i partycje
	


Krok 2: Macierz RAID1
	


Krok 3: Utrwalenie konfiguracji
	


Krok 4: Awaria i odbudowa
	


V. Wyniki
Uzupełnij tabele. Wykresy i zrzuty ekranu wklej pod tabelami.
Stany macierzy
	Etap
	Zapis w /proc/mdstat (np. [UU])
	State z mdadm --detail
	Uwagi (czas odbudowy)

	Po utworzeniu (synchronizacja)
	
	
	

	Praca normalna
	
	
	

	Po restarcie
	
	
	

	Po --fail sdc1
	
	
	

	Po --remove i --add (odbudowa)
	
	
	

	Awaria sdb1 z dyskiem zapasowym
	
	
	


Weryfikacja danych
	Moment
	sha256sum test.bin (pierwsze 8 znaków)
	Zgodna?

	Po utworzeniu pliku
	
	—

	Podczas awarii
	
	

	Po odbudowie
	
	


VI. Analiza wyników
To najważniejsza część sprawozdania: zinterpretuj wyniki, porównaj z danymi producenta lub literaturą, wyjaśnij odstępstwa.
Wklej wynik cat /proc/mdstat podczas odbudowy macierzy.
	


Wklej wpisy dodane do /etc/mdadm/mdadm.conf i /etc/fstab oraz wynik df -h /mnt/raid1 po restarcie.
	


Opisz, co stało się automatycznie po awarii dysku, gdy w macierzy był dysk zapasowy.
	


VII. Odpowiedzi na pytania kontrolne
1. Co oznaczają zapisy [2/2] [UU] i [2/1] [U_] w /proc/mdstat?
	


2. Dlaczego bez wpisu w mdadm.conf i update-initramfs macierz po restarcie może się nazywać md127?
	


3. Czym różni się dysk zapasowy (spare) od trzeciego dysku w macierzy RAID1?
	


4. Ile pojemności użytkowej da RAID5 z trzech dysków 5 GB, a ile RAID1 z dwóch takich dysków? Który poziom jest bardziej odporny na awarię?
	


VIII. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
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